Actividad 6
Haz clicpara ver la información
Observa con atención como se hacen los diamantes artificiales.
La presión es una magnitud que puede ser aplicada en diversos campos. En la actualidad se utiliza el método de alta presión y alta temperatura (High Pressure High Temperature “HPHT”), para la fabricación artificial de un diamante.
El primer paso es colocar en la cápsula tres elementos: una fuente de carbono (Grafito), material de cristal (semilla de diamante), metal disolvente (níquel Ni, cobre Co, y el hierro Fe).
Observa con atención como se hacen los diamantes artificiales.
La cápsula con los elementos es colocada en una prensa que es la encargada de suministrar una temperatura entre los 1300-1600°C y una presión de 58 mil veces la presión atmosférica normal.
Observa con atención como se hacen los diamantes artificiales.
Estando sometida la cápsula a la temperatura y presión de la prensa; la fuente de carbono (grafito) se hace líquida y los átomos de carbono que se liberan se empezarán a unir a la estructura de la semilla de diamante, haciéndolo que crezca.
Observa con atención como se hacen los diamantes artificiales.
Pasado cuatro días se extrae de la prensa la cápsula. Se retira la capa exterior.
Se deposita en una solución de ácido clorhídrico para disolver el metal, por un periodo de cinco horas.
Observa con atención como se hacen los diamantes artificiales.
Teniendo el diamante este debe ser cortado, para ello se utiliza polvo de diamante esparcido sobre una mesa giratoria.
Consulta y realiza un cuadro comparativo entre cómo se forman los diamantes en la naturaleza y su fabricación artificial.
Diamantes naturales
Diamantes artificiales