### ACTIVIDAD

2
FUERZA DE ROZAMIENTO

#### Hacer clic en las pestañas para visualizar Hacer clic en los botones para visualizar

- 1
- 2

Conoce las características de la Fuerza de Rozamiento

En Física se habla de un tipo de fuerza que existe cuando dos objetos están en contacto. Esta fuerza se denomina Fuerza de rozamiento

Se produce debido a que las superficies en contacto no están bien pulimentadas (alisadas, limadas, etc).
Al aplicar una fuerza a un objeto (empujar) existe una resistencia debido a la fuerza de rozamiento. En los casos en que el objeto se deslice (sin rotación), esta fuerza se opone al movimiento.
La fórmula de la fuerza de rozamiento depende, esencialmente, de dos factores:

Ecuación para calcular la fuerza de rozamiento Fr = μ • N

Coeficiente de Rozamiento
Se representa con la letra μ que se lee “mu”, y no tiene dimensiones.

Puede ser de dos clases: estático y dinámico.

Los coeficientes de rozamiento se calculan en laboratorios y se publican en tablas

Fuerza Normal
La fuerza Normal se representa por la letra N y es la fuerza que hace la superficie sobre el objeto con el cual está en contacto. La dirección de la fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie.

En algunos casos la fuerza normal es igual al peso, en otros, depende del peso y del ángulo de inclinación de la superficie.

La fuerza del peso se calcula multiplicando la masa del objeto por la gravedad (aproximadamente 9.81 m/s2 ≈ 10 m/s2 )

La fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal. No depende del área de contacto sino de las rugosidades entre las superficies.

Tampoco depende de la velocidad con que se desplacen los objetos.

Existen dos clases de fuerza de rozamiento determinadas por los coeficientes de rozamiento:

Fuerza de Rozamiento Estático
Es la fuerza que se opone a que un objeto se mueva.
La Fuerza necesaria para que un cuerpo tienda a moverse debe superar esta fuerza.

Fuerza de rozamiento cinético o dinámico
Una vez que el objeto ya está en movimiento, es necesaria una fuerza de magnitud mayor a la fuerza de rozamiento cinético o dinámico para que el cuerpo continúe en movimiento.

Debido a que el objeto y la superficie siguen en contacto durante el desplazamiento, el rozamiento es menor.