### ACTIVIDAD

3
La Guitarra: Refracción

#### Hacer clic en las pestañas para visualizar Hacer clic en los botones para visualizar Hacer clic en el botón para desplazarte

- 1
- 2
- 3
- 4

Ahora, adiciona un vaso a la experiencia anterior y úsalo para hablar entre tus compañeros.

Adiciona un tercer vaso en medio de los dos que ya usaste para el experimento anterior.

Si se ata un tercer vaso con hilo más grueso a un par de de vasos de hilo delgado, ¿cómo se escucha el sonido del tercer vaso?

Compara

Realiza el siguiente cambio a tu experimento y compara:

- Ata los vasos con unas cuerdas húmedas o de otro material (por ejemplo, lana).
- Describe cómo se comporta el sonido cuando cambia el medio.

Analiza.

A partir de la experiencia anterior, analiza y responde:

- ¿Escuchas sonidos cuando introduces la cabeza completamente en la piscina? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
- ¿Qué concluyes acerca de la onda sonora cuando cambia de medio?

1. ## MODELO TEÓRICO

   Lee atentamente el modelo teórico que sustenta los experimentos realizados:

   ## Velocidad.

   Cuando los frentes de una onda sonora cambian de velocidad, ocurre el fenómeno de refracción acústica. Este cambio de velocidad siempre será un indicativo de que ocurrió un cambio en el medio donde las ondas viajaban.
   Existen varios factores que intervienen en la velocidad de una onda, por ejemplo la temperatura del medio, la densidad del medio, el tipo de sustancia de medio.

2. ## Temperatura

   Con relación a la temperatura se ha observado que en los líquidos, un aumento de la misma se traduce en un aumento de la frecuencia con que se producen las interacciones entre las partículas que transportan la vibración, y este aumento de actividad hace aumentar la velocidad.

3. ## Velocidad en sólidos

   En solidos, la velocidad de transmisión es proporcional al módulo de Young (elasticidad del material) e inversamente proporcional a la densidad del material.
   De este hecho se deduce que es proporcional al diámetro del material donde se moviliza la onda.

   - En la madera es de 3700 m/s.
   - En el hormigón es de 4000 m/s.
   - En el acero es de 6100 m/s.
   - En el aluminio es de 6400 m/s.