Actividad 3

### Comprobación de la ley de Hooke

Observa y arrastra los datos necesarios para llenar la tabla siguiente.

No se reproduce el video? Descargar.
Peso (Newton) Estiramiento (Centímetros)
0
2
6
0
40
20
60
4
10
100
¿Qué ocurre al resorte a medida que se cuelga el doble del peso inicial?
¿Cuántas unidades de alargamiento muestra la tabla por cada unidad de peso?
¿Qué ocurre si se cuelga la mitad del peso inicial?
¿Si se colocaran en ese orden pesos de 15 unidades, entonces de cuánto sería el estiramiento del resorte?

Soy el físico inglés Robert Hooke (1635 – 1703)

Me conocen por la ley que lleva mi nombre la ley de Hooke

“la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la magnitud o tamaño de la fuerza que produce esa deformación siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad”

Esta ley se aplica en el uso de los resortes en maquinaria industrial

close
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España.

- Nombre: Mechanics
  URL: http://pixabay.com/en/mechanics-engine-springs-mechanic-424130/
  Autor: Krzysiek

En los amortiguadores de los vehículos

close
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España.

- Nombre: Antishock pad
  URL: http://pixabay.com/en/metal-antishock-pad-antishock-215894//
  Autor: PublicDomainPictures

Mediante la un aparato conocido como DINAMÓMETRO que consiste en un resorte al interior de un tubo calibrado mediante una escala graduada en unidades de fuerza