Contenido
Haz clic para reproducir el video
Actividad 4

Dependiendo de su energía las ondas del espectro electromagnético pueden penetrar objetos e incluso el cuerpo humano. Haz clic y observa la penetrabilidad de las microondas.

Tu navegador no soporta esta reproducción de video.

Arrastra las imágenes de la mayor a la de menor grado de penetrabilidad, teniendo como referencia la energía.

Undejj . (2010 , diciembre 10). Brijot SafeScreen. [Fotografía]. Obtenido de: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Brijot_SafeScreen.jpg

Gelarch ( 2012, Junio 10 ) Camara de bronceado [Fotografía]. Obtenido de: http://pixabay.com/es/cama-de-bronceado-bronceado-165167/

Engel62. (2013). Radiotelescopio. [Fotgrafía]. Obtenido de: http://pixabay.com/es/effelsberg-radiotelescopio-eifel-84396/

Camara de radiología

Camara detectora de objetos

Camara de bronceo

Antena de
radio difusión

Rayos gamma

Esteriliza instrumentos y escanea el cuerpo humano para detectar tumores.

Ondas de radio

Se utilizan en la navegación aérea y marítima; los radio faros y sistemas de radiodifusión son una aplicación de este tipo de ondas.

Rayos X

Army Medicine. (2009, febrero 6). Radiology 3. [Fotografía]. Obtenido de: https://www.flickr.com/photos/armymedicine/6106922754/

Radiología

Una máquina de rayos X envía partículas al cuerpo. Las estructuras como los huesos bloquean la mayoría de partículas y aparecen en blanco, es lo que conocemos como una radiografía.

Luz Ultravioleta

Rotatebot. (2010, noviembre 27). BlackLightBulb4300ppx2. [Fotografía]. Obtenido de: http://upload.wikimedia.org/wikip edia/commons/7/7c/BlackLightBul b4300ppx2.jpg

Es una técnica reciente aplicada en la desinfección de fluidos con contaminación microbiológica (agua contaminada).

Rayos infrarojos

Se utilizan para accionar dispositivos de control remoto.

Microondas

Este tipo de ondas se aplica en la industria de las comunicaciones:

Antena: Soerfm. (2013, julio 9). Exemplos típicos de antenas direcionais são as antenas parabólicas . [Fotografía]. Obtenido de: http://upload.wikimedia.org/wikipedi a/commons/9/90/Radar_antenna.jpg

Nemo. (2012). Enrutador wifi. [Fotografía]. Obtenido de: http://pixabay.com/es/enrutador- wifi-conectador-sin-hilos-23240/

Luz visible

El ojo humano la percibe y permite ver los objetos que están a nuestro alrededor.

FotoLibre.net/org. (2012, julio 28). El arco iris. [Fotografía]. Obtenido de: http://www.fotolibre.org/displayi mage.php?pid=16248

En grupos de tres personas escriban cuatro ejemplos de aplicaciones del espectro electromagnético.

1
2
3
4

Observa detenidamente el video:

Tu navegador no soporta esta reproducción de video.

El espectro electromagnético se caracteriza por la energía, longitud y frecuencia de las ondas

La energía
Las ondas de menor energía son las ondas de radio, las ondas correspondientes a los rayos gamma son las ondas del espectro con mayor energía.

El espectro electromagnético se caracteriza por la energía, longitud y frecuencia de las ondas.

Longitud de onda
Las ondas con menor longitud de onda corresponden a los rayos gamma, mientras que las ondas de radio son las ondas del espectro con mayor longitud de onda.

El espectro electromagnético se caracteriza por la energía, longitud y frecuencia de las ondas.

Frecuencia
Las ondas de menor frecuencia son las ondas de radio, las ondas correspondientes a los rayos gamma son las ondas del espectro con mayor frecuencia.

El espectro electromagnético se caracteriza por la energía, longitud y frecuencia de las ondas.

Radiación no ionizante:
Las ondas comprendidas en este rango no generan la energía necesaria para romper enlaces moleculares.

El espectro electromagnético se caracteriza por la energía, longitud y frecuencia de las ondas.

Radiación ionizante:
Las ondas comprendidas en este rango tienen la capacidad de romper los enlaces entre moléculas.

La penetrabilidad de las radiaciones del espectro electromagnético es proporcional a la transferencia de energía, es decir, a mayor energía liberada mayor alteración de la materia.

Los rayos Alfa α son de baja penetrabilidad, una hoja de papel puede detenerlos, los rayos Beta β son 100 veces más penetrantes y los rayos Gamma 1000 veces más

Completa los cuadros de texto con las palabras energía, longitud de onda, frecuencia, radiación ionizante, radiación no ionizante según corresponda.

+

#