Resumen
Haz clicpara ver la información.
La fuerza es capaz de deformar un cuerpo, o de modificar su estado de reposo o de movimiento, se mide en Newtons o en kilogramos – fuerza (Kg – f).
Es la medida de la región o superficie y se mide en m2.
Es una magnitud que mide la fuerza por unidad de superficie (área), se mide en N/m2.
En el barómetro de mercurio, la unidad de medición es el milímetro de mercurio. Una presión de 1 mmHg es 1 torr (por Torricelli), este nombre se debe gracias al científico que realizó el experimento para determinar la presión atmosférica en diferentes puntos.
Recordemos algunos términos clave.
Fuerza
Área
Presión
Recordemos algunos términos clave.

## Manómetro

Es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos y gases, utilizando la información de la presión atmosférica como nivel de referencia (determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local).

## Barometro

Está diseñado para medir la presión del aire (presión atmosférica). También es conocido como tubo de Torricelli, debido al aporte en el siglo XVII que dio el científico.
Recuerda
Recordemos algunos términos clave.
Recordemos algunos términos clave.
La relación entre la presión y el volumen de un gas, cuando la temperatura es constante, fue estudiada por Robert Boyle en 1662. El físico Edme Mariotte también llegó a la misma conclusión, pero no publicó sus trabajos hasta 1676. Esta es la razón por la que en muchos libros encontramos esta ley con el nombre de Ley de Boyle y Mariotte.