Contenido
Haz clic para ver la información
Actividad 2

Haz clic sobre los botones para observar la información:

En un proceso adiabático, el sistema es aislado, es decir ni entrega ni recibe calor al entorno Q=0. Ejemplo:

Haz clic para observar el video.

+

#

+

# Funcionamiento

El recipiente cuenta con una doble pared de cristal (de color plateado) que terminaba en la boca. El espacio entre las dos capas de cristal se encuentra al vacío. Esto genera un eficiente aislamiento térmico por convección y conducción, al no haber partículas que puedan transferir la energía desde una pared a la otra, ni tampoco por radiación, gracias al reflejo que produce el plateado de sus paredes.

+

# Ejercicio

Responde:

• ¿A qué se debe que la temperatura no varía significativamente en los dos sistemas?

Ahora ubica un vaso con agua caliente dentro del recipiente con agua de menor temperatura y realiza el registro de la temperatura inicial y después de cinco minutos. Registra la temperatura inicial y final.

Responde:

• ¿A qué se debe que la temperatura varía significativamente en los dos sistemas?

+

# Resultado

Correcto

+

# Resulado

Incorrecto